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Les accidents liés à l’électricité peuvent être très graves, entraînant des électrisations, des brûlures, voire des électrocutions mortelles. Il est donc essentiel que le personnel travaillant dans un environnement électrique soit dûment habilité.

L’habilitation électrique est la reconnaissance, par l’autorité territoriale, de la capacité d’un agent à réaliser en toute sécurité les tâches qui lui sont assignées. Cette habilitation est formalisée par un document appelé le titre d’habilitation électrique.


La présente fiche modèle est constituée des éléments suivants :

· une fiche explicative concernant les habilitations électriques (pages 3 à 5),

· un modèle d’habilitation électrique (pages 6 et 7).
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1. La formation

Pour être habilité, le personnel doit suivre une formation sur la prévention des risques électriques. Cette formation lui permettra de veiller à sa propre sécurité ainsi qu'à celle des autres membres du personnel éventuellement sous sa responsabilité.

L'objectif de cette formation est d'apprendre à identifier les risques et à adopter des méthodes pour les prévenir. Il est important de noter qu'elle ne vise pas à enseigner les principes de l'électricité.

La formation se compose d'une partie théorique, suivie de stages pratiques, puis d'une évaluation.

Les institutions de prévention, comme l'INRS, recommandent un recyclage des compétences et connaissances est conseillé tous les 3 ans, et plus souvent si nécessaire notamment pour une pratique occasionnelle ou exceptionnelle.
Pour la formation à l’obtention du titre d’habilitation électrique, vous pouvez vous adresser au CNFPT ou à tout autre organisme spécialisé (organisme de contrôle et de conseil, organisme de formation…).


2. Quelles sont les conditions de délivrance d’une habilitation électrique ?

La délivrance du titre d’habilitation électrique est subordonnée à trois obligations :
· la qualification technique de l’agent (connaissance des règles de l’art),
· la compatibilité entre la tenue du poste et l’état de santé de l’agent (évaluée par le médecin du travail),
· le suivi de la formation pour la délivrance de l’habilitation électrique (formation à la sécurité électrique), validée par un examen final.


3. Qui délivre le titre d’habilitation électrique ?

C’est l’employeur, autrement dit l’autorité territoriale, qui délivre le titre d’habilitation électrique. Celui-ci est donc signé par le Maire ou le Président.
L’agent signe également le titre d’habilitation électrique.
Le titre doit être obligatoirement révisé en cas de :
· mutation de l’agent
· changement de fonction de l’agent
· interruption de la pratique des travaux pendant une longue durée
· restriction médicale
· constat de non-respect des règles de sécurité
· évolution des méthodes de travail ou d’intervention
· modification importante des ouvrages (matériels, structure).

Les habilitations doivent être revues annuellement.
Pour les travaux sous tension, la durée du titre d’habilitation est d’un an.




4. Quels renseignements sont donnes par le titre d’habilitation électrique ?

Le titre d’habilitation électrique spécifie :
· Les renseignements relatifs à la collectivité et au titulaire (nom, fonction, affectation…),
· Les niveaux d’habilitation électrique représentés par la codification symbolique (lettres et indices numériques),
· Le domaine de tension,
· Les ouvrages concernés,
· Les indications supplémentaires permettant d’éviter toute ambiguïté dans le champ d’application de l’habilitation,
· Une rubrique « Avis » apportant des renseignements complémentaires,
· Les autorisations ou interdictions spéciales,
· L’indication des signatures du titulaire et de l’Autorité Territoriale, de la date de délivrance et de la durée de validité.


5. Les différentes habilitations

Le titre d’habilitation est un document écrit, attestant la délivrance de l’habilitation. Il doit être dûment renseigné, daté et signé.


Système de classification des habilitations électriques :
	1ère caractère
Domaine de tension des ouvrages
	2ème caractère
Type d’opération
	3ème caractère
Nature des opérations
	Attributs

	B : basse tension (BT)
H : haute tension (HT)
	0 : travaux d’ordre non électrique
1 : exécutant opération d’ordre électrique
2 : chargé de travaux

C : consignation
R : intervention BT général (d’entretien et de dépannage)
S : intervention BT élémentaire (de remplacement et de raccordement) 
E : opérations spécifiques
P : opérations sur les installations photovoltaïques
F : travaux en fouilles dans l’environnement des canalisations isolées pour exécutant ou chargé de chantier
	T : travaux sous tension
V : travaux au voisinage de pièces nues sous tension
N : travaux de nettoyage sous tension 
X : spéciale
	Essai
Vérification
Mesurage
Manœuvre





Tableau des habilitations :

	

	Domaine de tension
	Opération d’ordre non électrique (0)
	Travaux d’ordre électrique
	Travaux d’ordre électrique
	Autres opérations

	
	
	
	Exécutant
	Chargé de travaux
	Chargé de consignation
	Chargé d’intervention
	Chargé d’opération spécifique
	Chargé d’opérations élémentaires chaîne photovoltaïque
	Spéciales (7)

	Hors tension
	BT
	BO (1)
	B1
	B2
	BC
	BR BS (3)
	BE (5)
	
	B1X B2X

	
	HT
	HO (1)
	H1
	H2
	HC
	
	HE : (5)
	
	H1X H2X

	Voisinage simple
	BT
	BO (2)
	B1
	B2
	BC
	BR BS (3)
	BE : (5)
	BP (6)
	B1X B2X

	
	HT
	HO (2)
	H1
	H2
	HC
	
	HE : (5)
	
	H1X H2X

	Voisinage renforcé
	BT
	
	B1V
	B2V
	BC
	BR (4)
	BE : (5)
B2V ESSAI
	BP (6)
	B1X B2X

	
	HT
	HOV (2)
	H1V
	H2V
	HC
	
	HE : (5)
	
	H1X H2X

	Sous tension
	BT
	
	B1T, B1N
	B2T, B2N
	
	
	
	
	

	
	HT
	
	H1T, H1N
	H2T, H2N
	
	
	
	
	



(0) les symboles pour opération d’ordre non électrique (BO, HO et HOV) doivent être suivis de la mention « Exécutant » ou « Chargé de chantier » selon le rôle du travailleur.
(1) Uniquement pour le chargé de chantier (l’habilitation n’est pas obligatoire pour les exécutants)
(2) Seules les opérations concourant à l’exploitation et à la maintenance de l’installation ou de l’ouvrage électrique sont autorisées au voisinage. Les autres opérations sont interdites.
(3) Le BS ne peut intervenir qu’en absence de voisinage renforcé et hors tension.
(4) En présence de tension pour certaines opérations de connexions et déconnexions.
(5) Les symboles BE et HE doivent être complétés par un attribut « Essai » ou « Vérification » ou « Mesurage » ou « Manœuvre ».
(6) Le BP ne peut que manipuler et connecter les modules photovoltaïques à l’aide de connecteurs débrochables lors de l’installation initiale d’une chaîne PV.
(7) Les opérations spéciales sont celles qui n’entrent pas dans les désignations précédentes. L’employeur peut alors, à titre exceptionnel, créer un symbole spécifique sous réserve de définir la formation et l’instruction de sécurité correspondantes.



A titre d’exemple, l’habilitation BO – HO (non-électricien habilité) est nécessaire pour réaliser des travaux de peinture dans un local d’accès réservé aux électriciens à proximité d’une armoire électrique.





















MODÈLE DE TITRE D’HABILITATION ELECTRIQUE

Recto
Titre d’habilitation

	Nom :
	Prénom :

	Fonction :
	Employeur:

	Affectation :
	



	Personnel
	Symbole d’habilitation et attribut
	Champ d’application

	
	
	Domaine de tension
	Ouvrages concernés
	Indications supplémentaires

	Travaux d’ordre non électrique

	Exécutant
	
	
	
	

	Chargé de chantier
	
	
	
	

	Opérations d’ordre électrique

	Exécutant
	
	
	
	

	Chargé de travaux
	
	
	
	

	Chargé d’intervention BT
	
	
	
	

	Chargé de consignation
	
	
	
	

	Chargé d’opérations spécifiques
	
	
	
	

	Habilité spécial
	
	
	
	

	Document supplémentaire         oui     non

	Date :
	Validité * :



Signature du titulaire						L’employeur
								
Nom :
								Prénom :
								Signature

Verso
AVIS

· Le présent titre d’habilitation est établi et signé par l’employeur ou son représentant et remis à l’intéressé qui doit également le signer.
· Ce titre est strictement personnel et ne peut être utilisé par un tiers.
· Le titulaire doit être porteur de ce titre pendant les heures de travail ou le conserver à sa portée et être en mesure de le présenter sur demande motivée. 
· La perte de ce titre doit être signalée immédiatement au supérieur hiérarchique.
· Ce titre doit comporter les indications précises correspondant aux 3 caractères et à l'attribut composant le symbole de chaque habilitation et celles relatives aux activités que le personnel sera autorisé à pratiquer.
· Ce titre qui doit préciser, notamment la rubrique « indications supplémentaires » obligatoirement remplie, les opérations autorisées ou lorsqu’il existe une limitation.

Cette habilitation, à elle seule, n’autorise pas son titulaire à effectuer de son propre chef les opérations pour lesquelles il est habilité. Il doit, en outre, être désigné par son supérieur hiérarchique pour l’exécution de ces opérations.

AUTORISATION(S) OU INTERDICTION(S) SPÉCIALES :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 * Validité : il est d’usage de changer le titre d’habilitation tous les trois ans et il est suggéré de profiter de ce renouvellement pour procéder à la formation de recyclage. 
Les habilitations doivent toutefois être revues annuellement : l’employeur s’assure que les moyens en matière d’habilitation sont toujours en adéquation avec les évolutions prévisibles des opérations à réaliser, ainsi que les évolutions possibles concernant les installations, les ouvrages et les matériels. 
Pour les travaux sous tension, la durée du titre d’habilitation est d’un an.
Par ailleurs, il est recommandé à l’employeur de réaliser, préalablement à l’ordre de travail, une vérification de l’adéquation entre les symboles de l’habilitation et la nature de l’opération à réaliser par le travailleur habilité.

Il est rappelé que la délivrance du titre est subordonnée à la qualification technique de l’agent, la compatibilité entre la tenue du poste et l’état de santé de l’agent * ainsi que le suivi de la formation adaptée.


* A compter du 01/10/2025, lorsque l'habilitation autorise les opérations au voisinage de pièces nues sous tension ou les travaux sous tension, sa validité est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la réalisation de ces opérations ou, le cas échéant, des travaux sous tension.
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